**NHIỆT KẾ ĐO QUA TAI**

**Model: Pro 6000 (06000-200)**

**Hãng sản xuất: Welchallyn**

**Xuất xứ: Mexico**

|  |
| --- |
| **I/ YÊU CẦU CHUNG**: |
| * Quy cách: mới 100%, sản xuất năm 2020
 |
| * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 |
| **II/ CẤU HÌNH (cho 01 bộ):** |
| - Nhiệt độ đo tai: 01 cái |
| - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| **III/ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT** |
| * **Nhiệt độ đo qua tai:**
 |
| * Công nghệ đo: Sử dụng sóng hồng ngoại
 |
| * Có thể lựa chọn đơn vị đo: Độ C/ độ F
 |
| * Có chức năng làm ấm đầu dò trước
 |
| * Có chức năng phát hiện sự ổn định của đầu dò trong quá trình đo
 |
| * Có đồng hồ đếm thời gian: 60 giây
 |
| * Có bộ nhớ lưu lại kết quả lần đo trước
 |
| * Thời gian đo: 2 - 3 giây
 |
| * Dải nhiệt độ hiển thị: 20°C đến 42.2°C
 |
| * Độ chính xác trong dải nhiệt độ 35°C - 42°C: ± 0.2°C
 |
| * Thời gian sử dụng của pin: 1000 lần đo
 |
| * Có các chỉ thị, báo hiệu, báo lỗi khi:
 |
| * Thiết bị sẵn sàng đo
 |
| * Không lắp vỏ bọc đầu dò
 |
| * Pin yếu
 |
| * Nhiệt độ đo nằm ngoài dải hoạt động: ≤10 – ≥40 °C
 |